|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabela de passo e calibre para correntes** | | |
| **Código do produto Oregon® (Estampado no Elo de Tração)** | **Passo** | **Calibre** |
| 11 | 3/4” | .122” |
| 16 | .404" | .063" |
| 18 | .404" | .080" |
| 20 | .325" | .050" |
| 22 | .325" | .063" |
| 25 | .325" | .050" |
| 27 | .404" | .063" |
| 33 | .325" | .050" |
| 34 | .325" | .058" |
| 35 | .325" | .063" |
| 50 | .404" | .050" |
| 51 | .404" | .058" |
| 52 | .404" | .063" |
| 58 | .404" | .058" |
| 59 | .404" | .063" |
| 72 | 3/8" | .050" |
| 73 | 3/8" | .058" |
| 75 | 3/8" | .063" |
| 90 | 3/8" | .043" |
| 91 | 3/8" | .050" |
| 95 | .325" | .050" |